**Техническая спецификация**

**Кровать функциональная двухсекционная в комплекте с матрацем**

Кровать для оснащения лечебных учреждений представляет собой *разборную конструкцию*, выполненную в виде сварного каркаса, двухсекционного ложа и 2 торцевых спинок:

   • каркас из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием;

   • ложе из перфорированного стального листа толщиной 0,8 мм±0,1 , оснащено ограничителями для матраца;

   • торцевые спинки из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием, оснащены вставкой из ЛДСП.

Фиксированная высота ложа над полом - наличие.

Регулировка спинной секции механическая, по пазам гребенок – наличие.

Кровать оснащена 2 гнездами крепления разнообразного навесного оборудования-наличие.

Габаритные размеры кровати, мм не менее 2220х880х1000

Габаритные размеры подматрацной рамы, мм не менее 2020х800

Высота ложа, мм 500 ±5

Угол наклона спинной секции 60°±1

Масса изделия, кг не более 45

Допускаемая нагрузка, кг не менее 160

Матрац выполнен из пенополиуретана в съемном чехле из ткани ПВХ светлых тонов, количество секций матраца -2, толщина матраца не менее 100 мм, длина мм-1970, ширина мм 780, размеры головной секции матраца мм (ДхШ) - 820х780, размеры тазобедренной секции матраца-мм (ДхШ) 1150х780.

Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

В стоимость оборудования входит инструктаж и обучение персонала, монтаж, отладка оборудования.

**И.о. директора А.Ж. Мустафин**

**КГП на ПХВ «Первая городская больница»**

**КГУ «УЗ акимата СКО»**